Démarrage Gazelle

1. fermer les portes

2. BATT ALT GENE

3. POMPE FUEL

4. ATTENDRE 20 SECONDES

5. START ON

6. ATTENDRE VOYANT VERT ÉTEINT

7. ROTOR BRAKE VERS AVANT

8. RPM TURBINE OK ET VOYANT START VERT ÉTEINT

9. CUT OFF FUEL 1 CRAN PUIS AMENER DOUCEMENT VERS L'AVANT

10 . PITOT ON

11. TRIM ON.

12. FREIN MAGNÉTIQUE ON

13. GYRO SUR GM

14. 4 AUTO PILOTES SUR ON

15. RADAR ALTI A RÉGLER

16. ADI A LIBÉRER

17 ADI SECOURS A RÉGLER

ARMEMENT MISSILES HOT

1. TV ON

2. TLM SUR M

3. CTH SUR M

4. KNOB SUR SSERVISSEMENT

5. ATTENDREC3 MINUTE POUR LE CHAUFFAGE

6. CLE DE CONTROL MISSILES SUR DAY

7. CHOISIR L'EMPORT MISSILE

8. MASTER ARM SUR ON

9 . ATTENDRE CAMÉRA PRÊT

10. KNOB SUR PIL